Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №**1**

 от «20» апреля 2021 г.

**I Результаты обследования:**

2. Входа (входов) в здание: **№ 1,2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора, 169606 Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д.5А**

 *(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объекта** |
| есть/ нет |  № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **2.1** | Лестница (наружная) | есть |  |  | **Эвакуационный выход №1 (центральный вход)**- ширина марша лестницы 157 см.;- отсутствуют поручни на лестнице; - установлены ненормативные поручни;- высота ступеней 16 см.;- краевые ступени марша лестницы не выделены.**Эвакуационный выход №2 (рядом с кабинетом завхоза)**- ширина марша лестницы 158 см.;- отсутствуют поручни на лестнице; - установлены ненормативные поручни;- высота ступеней 16 см.;- отсутствует антискользящее покрытие;- краевые ступени марша лестницы не выделены.**Эвакуационный выход №3 (рядом с кабинетом директора).** - ширина марша лестницы 157 см.;- отсутствуют поручни на лестнице;- установлены ненормативные поручни;- высота ступеней 15 см.;- отсутствует антискользящее покрытие;- краевые ступени марша лестницы не выделены.**Эвакуационный выход №4 (рядом с группой «Воробышки» и зимним садом).** - ширина марша лестницы 158 см.;- отсутствуют поручни на лестнице;- установлены ненормативные поручни;- высота ступеней 15 см.;- отсутствует антискользящее покрытие;- краевые ступени марша лестницы не выделены.**Эвакуационный выход №5 (из музыкального зала).** - ширина марша лестницы 156 см.;- отсутствуют поручни на лестнице;- установлены ненормативные поручни;- высота ступеней 16 см.;- отсутствует антискользящее покрытие;- краевые ступени марша лестницы не выделены. | **О, С** | - ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.2.24;**- ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;**- не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;**- наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по [**ГОСТ Р 51261**](http://docs.cntd.ru/document/1200003928)**-99;**- поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки  **СП 59.13330.2016 п. 5.2.29;**- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.29;** | **Ремонт****ТСР,****Орг.** |
| **2.2** | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | **К, О** | - наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;**- длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5x1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;**- пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;**- верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;**- размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах ±0,03 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;**- поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;**- в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;****-** предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения. | **Ремонт****ТСР,****Орг.** |
| **2.3** | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | **Эвакуационный выход №1(центральный вход)**- размер площадки 1,9\*2,5м.;- высота площадки 75 см.;**Эвакуационный выход №2 (рядом с кабинетом завхоза)**- размер площадки 2,1\*1,57м.;- высота площадки 65 см.;- отсутствует антискользящее покрытие.**Эвакуационный выход № 3 (рядом с кабинетом директора)**- размер площадки 1,9\*3,8м.;- высота площадки 70 см.;- отсутствует антискользящее покрытие.**Эвакуационный выход № 4 (рядом с группой «Воробышки» и Зимним садом)**- размер площадки 2,55\*2,3 м.;- высота площадки 65 см.;- отсутствует антискользящее покрытие.**Эвакуационный выход № 5 (из музыкального зала)**- размер площадки 2,40\*2,3 м.;- высота площадки 70 см.;- отсутствует антискользящее покрытие. | **К, О, С, Г, У** | - поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании **СП 59.13330. 2016 п. 6.1.4;**- не допускается применение одиночных ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями(СП 59.13330. 2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) **СП 59.13330. 2016 п. 6.1.2;**- предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения. | **Ремонт,****ТСР,****Орг.** |
| **2.4** | Дверь(входная) | есть |  |  | **Эвакуационный выход №1(центральный вход)**- ширина двери 0,8 м.;- высота порога 8 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №2 (рядом с кабинетом завхоза)**- ширина двери 0,8м.;- высота порога 6 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №3 (рядом с кабинетом директора)**- ширина двери 0,85 м.;- высота порога 6см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №4 (рядом с группой «Воробышки» и зимним садом)**- ширина двери 0,85 м.;- высота порога 8 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №5 (из музыкального зала)**- ширина двери 1,1 м.;- высота порога 3 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. | **К, О, С** | - ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23**;- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;**- занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;**- на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей:- автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения;- дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны);- механическое разблокирование дверей по месту. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.** | **Ремонт, ТСР,****Орг.** |  |
| **2.5** | Тамбур | есть |  |  | **Эвакуационный выход №1(центральный вход)**- размер тамбура глубина 2,1 м., ширина 0,8 м.;- ширина двери 0,83 м.;- высота порога 4 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №2 (рядом с кабинетом завхоза)**- размер тамбура глубина 1,1 м., ширина 1,9 м.;- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);- ширина двери 1,2 м. (двупольная дверь 0,9 и 0,3);- высота порога 7 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №3 (рядом с кабинетом директора)**- размер тамбура глубина 2,54 м., ширина 0,85 м.;- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);- ширина двери 0,8 м.;- высота порога 3 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №4 (рядом с группой «Воробышки и зимним садом)**- размер тамбура глубина 3,8 м., ширина 0,82 м.;- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);- ширина двери 0,8 м.;- высота порога 3 см.;- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.**Эвакуационный выход №5 (из музыкального зала)** Тамбура нет | **К, О, С, Г, У** | - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. **СП 59. 13330.2016 п. 6.1.****8**;- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8**; - ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23**;- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;**- занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;**- на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей:- автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения;- дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны);- механическое разблокирование дверей по месту. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.** | **Ремонт, ТСР,****Орг.** |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении **СП 59.13330.2016 п. 6.2.19;**Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.20;**Организация ситуационной помощиМГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении;- закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности;- провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте. |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*****(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации по адаптации****(вид работы)\*\*****к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание: **№** | ВНД |  |  | Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия |

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности входов № 1,2,3,4,5 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К,О) необходимо оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).